**Leistungsbeschreibung**

MIGUA - Unsere Produkte

**LV 01 MIGUA Fugensysteme GmbH**

**Titel 01.03 Aufbau nach Produktgruppen**

**Bereich 01.03.02 MIGUMAX**

**Unbenannt 01.03.02.3 MIGUMAX - Profile für hohe Lastanforderungen und große Fugenbreiten FSV**

**01.03.02.3.13 MIGUMAX Bewegungsfugenprofil FSV 500**

MIGUTRANS-Bewegungsfugenprofil

**FSV 500**

Material: Vollaluminium-Trägerprofil, mit Alu-Befestigungswinkel (gelocht), elastischen Gummidichtungen aus synthetischem Kautschuk und strukturierter Oberfläche für Rutschsicherheit und symmetrischer Sichtfläche

Fugenbreite: max. 400 mm

Sichtbare Profilbreite: 498 mm

Fugenbewegung: 100 mm (±50 mm)

Profilhöhe: .. mm

(Profilhöhen: 40, 80, 130 mm)

Belastbarkeit: PKW

Spaltfreie, symmetrische Sichtfläche - keine Verschmutzungsgefahr, dreidimensionale Bewegungsaufnahme (Gelenkausbildung).

Wegen der erforderlichen Druckfestigkeit muss für die Ausgleichsschicht unter den Auflageschenkeln ein Epoxidharzmörtel oder PCC – Mörtel verwendet werden. Nach dem Erhärten sind die Befestigungsschenkel der Profile (z.B. mit Multi – Monti - Schrauben MMS-P10 x 70 oder mit Verbundanker M 8) im Abstand von ca. 35 cm auf dem Untergrund zu verdübeln.

Profilfarbe: Alu natur

Fabrikationslänge: 3 m

liefern und nach Herstellervorschrift fachgerecht einbauen

Hersteller: MIGUA Fugensysteme GmbH,

Dieselstr. 20, 42489 Wülfrath

www.migua.com

Tel.: 02058/774-0, Fax: 02058/774-48, e-Mail: info@migua.de

**0,000 m** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.03.02.3.14 MIGUMAX Bewegungsfugenprofil FSV 500 E3**

FS 500 E3

als Boden-Wand-Ausführung, Wandschenkel vertikal nach unten - nicht sichtbar

**0,000 m** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.03.02.3.15 MIGUMAX Bewegungsfugenprofil FSV 500 E4**

FS 500 E4

als Boden-Wand-Ausführung, Wandschenkel vertikal nach oben - sichtbar

**0,000 m** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.03.02.3.16 MIGUMAX Bodenprofil FSV 500 - Formteile: Winkel, flach 90°**

Zulage für werkseitig hergestellte Formteile

Winkel, flach 90°

**0,000 Stk** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.03.02.3.17 MIGUMAX Bodenprofil FSV 500 - Formteile: T Stück, flach 90°**

Zulage für werkseitig hergestellte Formteile

T – Stück, flach 90°

**0,000 Stk** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.03.02.3.18 MIGUMAX Bodenprofil FSV 500 - Formteile: Kreuz Stück, flach 90°**

Zulage für werkseitig hergestellte Formteile

Kreuz – Stück, flach 90°

**0,000 Stk** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_